**Anschluss Faserbeton in Laibung herstellen**

Ausbilden der Anschlussfuge an Fenster- bzw. Türrahmen durch Schließen der Fuge mit nichtsaugender PE-Rundschnur und Abdichtung mit dauerelastischem Fugendichtstoff.

Fugenbreite: 10 mm

Farbton Dichtstoff: ... (weiß / naturgrau / steingrau / anthrazit / beige)

Produkte:

- PE-Rundschnur

- Fugenmasse MS