**Fugen- und Verlegepläne für Faserbeton-Sockel erstellen**

Erstellen von Fugen- und Verlegeplänen zur sicheren Montage von Faserbeton-Sockelelementen im Sockel- und Spritzwasserbereich von WDVS, einschließlich Festlegung der exakten Sockel- und Abdichtungshöhen. Notwendige Schnitte, Grundrisse und Ansichtspläne bzw. Aufmaße und Baugrundgutachten des Gebäudes sind vom Auftraggeber zur Verfügung zu stellen.